|  |  |
| --- | --- |
| 產品規格 | |
| 概觀 | EnGenius EWS511AP牆板接入點雙頻2.4 / 5GHz AC750 300 / 433Mbps，10 / 100Mbps x 2 Lan端口（最高速度高達100Mbps）支持獨立和通過Neutron Engenius無線管理，48VDC無源POE控制和802.3af，適合安裝在酒店房間或公寓 |
|  | 解決房間內的無線信號問題。 |
|  | EnGenius Technology Neutron系列無線管理解決方案通過Engenius Neutron Switch設備支持操作控製或監控 |
|  | 支持無線網絡管理軟件。無線EZ控制器接入點管理軟件 |
| 接入點類型 | 室內雙無線電並發，5GHz 802.11 ac 1x1 MIMO與802.11 a / n模式兼容，2.4GHz 802.11 n 2x2 MIMO向後兼容802.11 b / g。 |
| SU-MIMO | 四（2）個空間流SU-MIMO，用於高達733Mbps的無線數據速率到單個無線客戶端設備。 |
| 頻率無線電 | 2.4GHz：2400MHz~2835MHz， 5GHz：5150MHz~5250MHz，5250MHz~5350MHz，5470~5725MHz，5725MHz~5850MHz |
| 支持無線電技術 | 802.11b：直接序列擴頻（DSSS） 802.11ac / a / g / n：正交頻分複用（OFDM） 802.11n / ac：2x2 MIMO，帶2個流收音機。 802.11ac支持極高吞吐量（VHT） - VHT 20/40/80 MHz  802.11n支持高吞吐量（HT） - HT 20/40 MHz 802.11n / ac聚合數據包：A-MPDU，A-SPDU |
| 支持的調製類型 | 802.11b：BPSK，QPSK，CCK  802.11a / g / n：BPSK，QPSK，16-QAM，64-QAM  802.11ac：BPSK，QPSK，16-QAM，64-QAM，256-QAM |
| 發射功率（最大值） | 2.4GHz：18dBm  5GHz：18dBm |
| 支持的數據速率（Mbps） | 802.11b：1,2,5.5,11  802.11a / g： 6,9,12,18,36,48,54 802.11n：6.5至300（MCS0至MCS15） 802.11ac：6.5至733（MCS0至MCS9， NSS = 1） |
| 電源 | 以太網供電：802.3af輸入，無源POE 48VDC |
| 集成天線 | 2.4GHz：4.5dBi， 5GHz環繞信號分配：5.0dBI，環繞信號分配 |
| 網絡接口 | 2端口10/100速度BASE-T RJ-45以太網端口 |
| LED指示燈 | 顯示系統和無線傳輸狀態 |
| 重置按鈕 | 將訪問點轉換為出廠默認值或用戶默認值 |
| 天花板安裝 | 組裝安裝支架以連接到T型導軌，用於吊頂 |
| 牆壁安裝 | 在平坦的牆壁上安裝接入點 |
| 外形尺寸 | 13.0 x 11.0 x 3.7厘米（5.19英寸x 4.33英寸x 1.45英寸） |
| 重量 | - |
| 操作 | 溫度：0°C~40°C（32°F~104°F） 濕度：典型值0％~90％ |
| 存儲 | 溫度：-30°C~80°C（-22°F~176°F） 濕度：典型值0％~90％ |
| 合規監管 | CE  EN 300 328  EN 301 893  EN 50385  EN 55022  EN 55024 |
| 保障 | 一年 |